PTE - OC??: angivArmsLaengde

## Systemoperation.

angivArmsLaengde(laengde)

## Krydsreferencer.

UC3

## Forudsætninger.

## Slutbetingelser.

En instans af ArmsLaengde armsLaengde er blevet skabt.

PTE - OC??: angivArmTilFt

## Systemoperation.

angivArmTilFt(erArmTilFt)

## Krydsreferencer.

UC3

## Forudsætninger.

ArmsLaengde armsLaengde er højere end 0.  
En instans er Ft eksisterer.

## Slutbetingelser.

Hvis erArmTilFt er sand

En instans er bøjningsmomentForskydningskraft bmf er blevet skabt.  
 bmf er blevet præsenteret.

PTE - OC??: angivArmTilFdim

## Systemoperation.

angivArmTilFdim(erArmTilFdim)

## Krydsreferencer.

UC3

## Forudsætninger.

ArmsLaengde armsLaengde er højere end 0.  
En instans er Fdim eksisterer.

## Slutbetingelser.

Hvis erArmTilFdim er sand

En instans er bøjningsmomentForskydningskraft bmf er blevet skabt.  
 bmf er blevet præsenteret.